Сравнительная таблица PCI и PCI-E

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | PCI | PCI-E |
| Тип слота | Стандарт | Зависимость от кол-ва линий |
| Тип интерфейса | Параллельный | Последовательный |
| Скорость передачи данных | - | + |
| Пропускная способность | 133 МБ/с при 33 МГц, 206 МБ/с при 66 МГц и 532 МБ/с при 66 МГц. | Варьируется от 250 МБ/с до нескольких ГБ/с. |
| Возможность подключения | Подключает только аппаратные устройства и видеокарты. | [Wi-Fi](https://askanydifference.com/ru/difference-between-wifi-and-bluetooth-with-table/), графические порты и другие. |